|  |  |
| --- | --- |
| **真理大學割草機（背負式、鋸齒式）作業檢點表** | **（每日作業前實施檢點）** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負責單位 |  | 場所名稱 |  | 設備名稱 | 割草機 |

| 項次 | 檢 點 項 目 | 檢查結果( 年 月) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. 1
 | 檢查刀片是否無損傷破裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2
 | 發動時是否正常無異聲(作業開始前，試運轉1分鐘；刀片更換後試運轉3分鐘) 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 3
 | 使用時確認地面是否無石頭、鐵塊，避免誤傷自己。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 4
 | 平常是否定期保養(清洗化油器、火星塞保持乾燥、確保油路暢通、刀具適時保養更換、傳動軸及刀具固定處添加潤滑油) 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 5
 | 使用背負式吹葉機，應使勞工戴用有效之耳塞、耳罩等防音防護具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 6
 | 使用背負式吹葉機，應使勞工配戴之呼吸防護具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 7
 | 使用背負式吹葉機，應使勞工配戴之防護面罩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( )其他。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 狀況及處理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員(每日或作業前) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事項 | 1. 依職業安全衛生管理辦法第77條實施，檢查週期：操作人員**每日或作業前進行檢點**。2. 檢點結果應詳實紀錄，檢點結果正常打()，異常打( )，無此項目打(＊或／)，異常時，請**立即報修**；無異常時，於每月底送工作場所負責人簽章即可。3. 本表單**完成後請自行保存三年，以供備查**。 | 單位承辦人 |  |
| 工作場所負責人(單位主管) |  |
| 相關法令、標準 | 1. 職業安全衛生法第五條第一項：

雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。1. 職業安全衛生法第六條第一項第三款

雇主對防止電、熱或其他之能引起之危害應有符合規定之必要安全衛生設備及措施。1. 職業安全衛生法第六條第一項第八款

雇主對防止輻射、高溫、低溫、超音波、噪音、振動或異常氣壓等引起之危害應有符合規定之必要安全衛生設備及措施4.職業安全衛生設施施行細則第六十四條雇主對於木材加工用帶鋸鋸齒（鋸切所需之部分及鋸床除外）及帶輪，應設置護罩或護圍等設備。5.職業安全衛生設施施行細則第六十五條雇主對於木材加工用帶鋸之突釘型導送滾輪或鋸齒型導送滾輪，除導送面外，應設接觸預防裝置或護蓋。但設有緊急制動裝置，使勞工能停止突釘型導送滾輪或鋸齒型導送滾輪轉動者，不在此限。6.職業安全衛生管理辦法第四十條雇主對局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置應每年依下列規定定期實施檢查一次。 |  |  |